HOZ MEDI WERK Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Betriebsanweisung
gem. § 14 GefStoffV
Alvatech Spray | Alvatech Wipes
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Desinfektionsmittel
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Reizende/giftige Gase und Dämpfe.
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
Achtung
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Kontakt mit den Augen vermeiden. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Hinweise zum sicheren Umgang: Das Produkt nicht direkter Sonnenstrahlung oder extremer Hitze aussetzen. Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Heizquellen lagern oder in deren unmittelbarer Nähe verwenden.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Es ist eine ausreichende Belüftung sicherzustellen. 
Handschutz: Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). (Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 480 min; Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm)
Augenschutz: Am Arbeitsplatz (bei der Herstellung / beim Umfüllen): Dicht schließende Schutzbrille.
Körperschutz: Am Arbeitsplatz (bei der Herstellung / beim Umfüllen): Schutzkleidung.
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO2). Löschpulver. Wassersprühstrahl.
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.
Größere Brände mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Gase/Dämpfe/
Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.
VERHALTEN IM GEFAHRFALL
Feuerwehr:
112
Allgemeine Hinweise: Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 
Nach Einatmen: Sollten bei der Verwendung oder Handhabung mit dem Produkt (vor allem bei Einatmen großer Mengen) Reizungen oder allergische Reaktionen auftreten: Betroffenen ruhig stellen und sofort Arzt rufen. 
Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.
ERSTE HILFE
Arzt:
112
Stand: 31.05.2021
1/1
Nr.: BA-ADL-004
DE
SACHGERECHTE ENTSORGUNG
Datum:
Unterschrift:
Kleine Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt mit dem Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Arbeitsbereich: